|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DRÄXLMAIER Group | Partner |
| Firmenanschrift(Firmenname, Adresse) | Company address(Company name, address) | DRÄXLMAIER GroupLandshuter Str. 10084137 VilsbiburgGermany |  |
| Kontakt für alle technischen EDI Datenaustausch Themen(Einrichtung und Test) | contact for all technical data exchange topics (setup and testing) |  EDI Support Team Edi-Support@draexlmaier.de+49 8741/47-1268 088 |  |
| 1st Level Kontakt **bei Störungen** beim EDI Datenaustausch | 1st level contact **for disruptions** in EDI data exchange  |  EDI Support Team ( 7x24 )Edi-Support@draexlmaier.com+49 8741/47-1136 |  |
| Kundennummer | Customer ID |  |  |
| Lieferantennummer | Supplier ID |  |  |
| SSID | SSID | O0013000228LDVODZN3 |  |
| SFID | SFID | O0013000228LDVODZN3 |  |
| Passwort | password | ZN3 |  |
| SID | SID | ZN3 |  |
| Virtueller Dateiname beim Test | Virtual File Name for testing | TEST.DRX.OFTP2 |
| Zertifikat CA | Certificate CA | Odette |  |
| Datenkompression | Data compression | Ja/Yes |
| Datenverschlüsselung | File encryption | Nein/No |
| Datensignierung | File signature | Nein/No |
| EERP Signierung | EERP signature | Nein/No |
| EERP eingehend | EERP incoming | Ja/Yes |
| EERP ausgehend | EERP outgoing | Ja/Yes |
| EDI-Dokumentenstandards | Document standards (VDA, EDIFACT…) | Preferred: VDA |
| Zeichensatz | Character set (ASCII, EBCDIC) | ASCII |
| Satzformat | Record format (fixed, variable) | fixed |
| Satzlänge  |  Record length  | 128 |
| Ein- und ausgehendeIP-Adressen (Internet) | Incoming and outgoingIP addresses (Internet) | **IN:** edi000.draexlmaier.com (193.158.111.200)**OUT:** 193.158.111.211 |  |
| Port | Port | 6619 (OFTP2/TLS) |
| Empfangsbereitschaft | Stand by | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00 |
|   |  |  |  |
| Bemerkungen | Comments |  |  |